某工业园区 1500 t/d 污水处理站工程方案
1 项目概况
本工程设计处理水量 1500 t/d（62.5 m³/h），进水COD 400 mg/L，出水COD 50 mg/L，COD去除率 87.5%。
方案编制日期：2026年10月7日；出水执行 GB 18918-2002 一级A 标准。
2 工艺设计
调节池水力停留时间 6.0 h，共设 2 座。
混凝段 PAC投加量 25 mg/L，按设计水量计 PAC日耗量 37.5 kg/d。
吨水电耗 0.6 kWh/t，日耗电量 930 kWh/d。
PAC单价 2.8 元/kg，PAC年药剂费 3.83 万元。
3 投资估算
设备费 286.5 万元，安装费 42.3 万元，工程总报价 328.8 万元。主要参数与费用见表 1、表 2。
表 1 主要设计参数
	序号
	指标
	数值
	单位

	1
	设计水量
	1500
	t/d

	2
	小时流量
	62.5
	m³/d

	3
	进水COD
	400
	mg/L

	4
	出水COD
	50
	mg/L

	5
	PAC投加量
	25
	mg/L

	6
	PAC日耗量
	37.5
	kg/d

	7
	吨水电耗
	0.62
	kWh/t

	8
	日耗电量
	930
	kWh/d


表 2 投资与运行费用
	序号
	项目
	金额

	1
	设备费
	2,865,000 元

	2
	安装费
	42.3 万元

	3
	PAC年药剂费
	30660 元

	4
	工程总报价
	328.8 万元






